Działa w orientacji pionowej i poziomej, może odczytywać odwrócone kody,
ma wygląd Material Design i może również generować kody kreskowe.

Wykorzystuje bibliotekę skanowania kodów kreskowych ZXing-C++ („Zebra Crossing”).
Obsługiwane formaty kodów kreskowych to: AZTEC, CODABAR, CODE 39, CODE 93, CODE 128,
DATA MATRIX, EAN 8, EAN 13, ITF, PDF417, QR CODE, RSS 14, RSS EXPANDED,
Telepen, UPC A, UPC E i UPC EAN EXTENSION.

Jest to oprogramowanie otwartoźródłowe:
https://github.com/markusfisch/BinaryEye
